**ZAPYTANIE OFERTOWE**

*(dotyczy robót remontowo-montażowych)*

**ZAMAWIAJĄCY:**

Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”

ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno

NIP: 843-142-18-22

REGON: 770967898

Strona www: http://www.stowdeb.pl

Telefon: 59 83 35 750 oraz 502 043 654

**Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia:**

*Małgorzata Pluto-Prądzyńska: e-mail: m.pluto\_pradzynska@stowdeb.pl*

**Tryb udzielania zamówienia**

1. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy prowadzone jest z zastosowaniem trybu uproszczonego dla zamówienia realizowanego w ramach projektu pn. „**Klub Wsparcia Dziennego – II edycja**” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 06.02.02. *Rozwój usług społecznych*, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych ani procedur dot. zamówień udzielanych w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i określonych w dokumencie pt. „*Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014- 2020*” (projekt rozliczany kosztami ryczałtowymi),
3. Rodzaj zamówienia: roboty remontowo-montażowe.

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-renowacyjnych pomieszczeń wewnątrz wyznaczonej części budynku oraz robót instalacyjnych   
   i montażowych na potrzeby zwiększenia powierzchni Klubu Wsparcia Dziennego   
   w Debrznie.
2. Roboty wymienione w pkt 1 dotyczą części pomieszczeń zlokalizowanych na parterze budynku będącego własnością Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, położonym w Debrznie, przy ul. Ogrodowej 26, 77-310 Debrzno,   
   o docelowej powierzchni użytkowej około 78,00 m2. Pomieszczenia te przeznaczone będą na działalność Klubu Wsparcia Dziennego – placówki, w której świadczone są usługi społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,   
   w tym przede wszystkim: osób starszych, z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi.
3. Pomieszczenia przeznaczone na Klub Wsparcia Dziennego zostaną wyremontowane   
   i przystosowane do potrzeb osób niesamodzielnych, starszych, mających problemy   
   z poruszaniem się.
4. Zakres prac objęty przedmiotem zamówienia powinien być zrealizowany – o ile pozwalają na to warunki techniczne i zakres prowadzonej modernizacji, zgodnie   
   z zapisami dokumentu: ***Standardy dostępności dla polityk spójności 2014 – 2020***   
   ***w odniesieniu do Standardu architektonicznego*** (dokument dostępny pod adresem <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/55001/Zalacznik_nr_2_do_Wytycznych_w_zakresie_rownosci_zatwiedzone_050418.pdf> ), pozwalając osobom   
   z niepełnoprawnościami na swobodne korzystanie z budynku.
5. W zaadaptowanych pomieszczeniach funkcjonować będą docelowo następujące pomieszczenia:
6. Sala do rehabilitacji/ćwiczeń – ok. 40,5 m2
7. Sala do zając grupowych – ok. 16 m2
8. Toaleta i pokój socjalny dla pracowników – ok. 7,6 m2
9. Zakres prac obejmuje: wyburzenie miejsca na drzwi w jednej ściance działowej (w celu połączenia nowych i obecnych pomieszczeń Klubu Wsparcia Dziennego), wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace wykończeniowe: tynki wew., gładź, malowanie ścian, podłogi, instalacja elektryczna, montaż toalety, umywalki, oświetlania oraz mebli łazienkowych. Szczegóły prac określają poniższe tabele:

Tabela nr 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis robót – STOLARKA OKIENNA** | miara | liczba |
| 1 | Wykłucie z murów krat okiennych o pow. ponad 2m² | m² | 23.335 |
| 2 | Wykłucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o pow. ponad 2 m² | m² | 23.350 |
| 3 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2.5 m² | m² | 23.350 |

Tabela nr 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis robót – STOLARKA DRZWIOWA** | miara | liczba |
| 1 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m² | 2.100 |
| 2 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | m² | 0.525 |
| 3 | Drzwi (2 szt.) z kształtoników z wysokoudarowego PCW o pow. ponad 1,5 m² | m² | 3.600 |

Tabela nr 3.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis robót – POSADZKI** | miara | liczba |
| 1 | Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne | m² | 70.640 |
| 2 | Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm, wykonane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m² | m² | 70.640 |
| 3 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej rulowane | m² | 70.640 |
| 4 | Posadzki listwy przyścienne drewniane | m | 63.650 |

Tabela nr 4.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis robót – MALOWANIE** | miara | liczba |
| 1 | Jednokrotne gruntowanie podłoża - ręczne | m² | 248.330 |
| 2 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m² | 248,330 |
| 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m² | 248.330 |

Tabela nr 5.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis robót – INSTALACJA ELEKTRYCZNA** | miara | liczba |
| 1 | Przeniesienie tablicy głównej podlicznikowej | Szt. | 1.000 |
| 2 | Wykonanie punktów elektrycznych | Szt. | 4.000 |
| 3. | Wykonanie punktów świetlnych | Szt. | 3.000 |

Tabela nr 6.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis robót – INSTALACJA WENTYLACYJNA** | miara | liczba |
| 1 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/II o śr. Do 150 mm – udział kształtek do 65% | m² | 14.880 |
| 2 | Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 400 mm z wirnikiem na wale silnika – do wentylacji przewodowej (masa do 90 kg) | Szt. | 1.000 |
| 3 | Kratki wentylacyjne typu A lub N o obwodzie do 800 mm – do przewodów stalowych i aluminiowych | Szt. | 3.000 |
| 4 | Likwidacja otworów drzwiowych plus obudowa instalacji wentylacyjnej | m² | 19.506 |

Tabela nr 7.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Opis robót – INSTALACJA SANITARNA** | miara | liczba |
| 1 | Montaż ustępu ze spłuczką (wolnostojący) | Szt. | 1.000 |
| 2 | Montaż umywalki porcelanowej z syfonem | Szt. | 1.000 |
| 3 | Montaż montaż podajnika na papier | Szt. | 1.000 |
| 4 | Montaż mebli łazienkowych (szafka pod umywalkę, szafka wisząca, lustro, uchwyty na ręcznik i papier) | Kpl. | 1.000 |

1. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:

* CPV 45453000-7 Roboty remontowo-renowacyjne
* CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
* CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne- sanitarne
* CPV 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
* CPV 45410000-4 tynkowanie
* CPV 45431000-7 Kładzenie płytek
* CPV 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku
* CPV 45421100-5 instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
* CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
* CPV 45442100-8 Roboty malarskie
* CPV 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych

1. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, **Oferent ma możliwość dokonania oględzin miejsca robót** remontowo - montażowych w celu rozpoznania wszelkich uwarunkowań procesu realizacji inwestycji oraz ma możliwość **zapoznania się   
   z szczegółowym obmiarem robót**. Adres inwestycji: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Debrzno”, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno. Zaleca się wcześniejszy kontakt telefoniczny: **59 83 35 750, kom. 502 043 654** celem umówienia się na oględziny.
2. Przed dokonaniem zamówienia materiałów wykończeniowych a także osprzętu branżowego, innych urządzeń i elementów wyposażenia objętych zamówieniem - Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu propozycje materiałowe, próbki i próbki kolorystyczne.
3. Wszystkie elementy/ materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia, montowane wyposażenie muszą być nowe.

**Termin zakończenia prac: 23.12.2022 r.**

**Sposób składania ofert:**

1. Oferty składać należy na załączonym do zapytania Formularzu ofertowym, w terminie **do 31.10.2022 r.**
2. Oferty można złożyć poprzez ich dostarczenie w wersji papierowej osobiście/kurierem/pocztą do siedziby Stowarzyszenia w Debrznie lub w wersji   
   elektronicznej odpowiadając na przesłane zapytanie ofertowe na adres **m.pluto\_pradzynska@stowdeb.pl**

**Sposób wyłonienia wykonawcy:**

1. O wyborze wykonawcy zadecyduje:
2. Cena – 80 %
3. Okres gwarancji – 20 %

**Informacje końcowe:**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i dzielenia zaplanowanych prac pośród różnych oferentów.
2. Zamawiający zawrze z wybranym oferentem/oferentami umowę w sprawie zamówienia zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia postępowania.
3. Wszelkie koszty związane z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu ponosi Wykonawca. Zamawiający nie zwraca Wykonawcom kosztów przygotowania ofert   
   i innych kosztów udziału w postępowaniu.